	Продукция
	Размер
	Марка

	
лист нержавеющий х/к 0.4х1000
2B (матовый) 

	0,4
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.4х1000
BA+PE (зеркальный) Тайвань ()

	0,4
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.4х1000
BA+PI (зерк)

	0,4
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
лист нержавеющий х/к 0.4х1000
BA+PI (зеркальный)

	0,4
	AISI 430 (08Х17)

	лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000
2B (матовый) 
	0,4
	AISI 430 (08Х17)

	лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000
2B (матовый) 

	0,4
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000
BA+PE (зеркальный)

	0,4
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000
2B (матовый)

	0,5
	AISI 409L

	лист нержавеющий х/к 0.5х1000
2B (матовый)

	0,5
	AISI 439

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000
2B (матовый) 

	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	лист нержавеющий х/к 0.5х1000
4N+PE (шлиф.)

	0,5
	AISI 201

	лист нержавеющий х/к 0.5х1000
BA+PE (зеркальный) 

	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000
BA+PI (зеркальный)

	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
2B (матовый)

	0,5
	AISI 321 (12Х18Н10Т)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
2B (матовый)

	0,5
	AISI 439

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
2B (матовый) Россия

	0,5
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
2B (матовый) 
	0,5
	AISI 316L

	лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
2B (матовый)

	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
2B (матовый)

	0,5
	AISI 201

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
2B+PE (матовый)

	0,5
	AISI 316L

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
2B+PE (матовый) 
	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
4N+PE (шлиф.) 
	0,5
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
4N+PE (шлиф.) 
	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
4N+PE (шлиф.) 

	0,5
	AISI 201

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000
BA+PE (зеркальный) 
	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1240х2500
4N+PE (шлиф.)

	0,5
	AISI 201

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1250 4N+PE (шлиф.) 
	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500
2B (матовый)

	0,5
	AISI 321 (12Х18Н10Т)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500
2B (матовый) 
	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500
2B (матовый)
	0,5
	AISI 304 (08Х18Н10)

	лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500
4N+PE (шлиф.) 

	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500
BA+LPE (зеркальный) 
	0,5
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500
BA+PE (зеркальный) 

	0,5
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500
BA+PE (зеркальный) 
	0,5
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
Лист х/к 0.5х1250х2500 
	0,5
	Ст08

	
Лист х/к 0.5х1250х2500 
	0,5
	Ст08

	
лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000
2B (матовый)

	0,6
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000
2B (матовый) 

	0,6
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000
BA+PE (зеркальный) 
	0,6
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
лист нержавеющий х/к 0.6х1240х2500
4N+PE (шлиф.)

	0,6
	AISI 201

	
лист нержавеющий х/к 0.6х1250 4N+PE (шлиф.)

	0,6
	AISI 430 (08Х17)

	
лист нержавеющий х/к 0.6х1250 4N+PE (шлиф.) 
	0,6
	AISI 304 (08Х18Н10)

	
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500
2B (матовый)

	0,6
	AISI 321 (12Х18Н10Т)

	
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500
2B (матовый) 

	0,6
	AISI 304 (08Х18Н10)

	лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500
2B (матовый)

	0,6
	AISI 430 (08Х17)

	лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500
2B (матовый)
	0,6
	AISI 304 (08Х18Н10)

	лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500
2B (матовый)

	0,6
	AISI 316L

	лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500
4N+PE (шлиф.)
	0,6
	AISI 304 (08Х18Н10)

	лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500
4N+PE (шлиф.)

	0,6
	AISI 430 (08Х17)

	лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500
BA+PE (зеркальный)
	0,6
	AISI 430 (08Х17)

	
Лист х/к 0.6х1250х2500 

	0,6
	Ст08

	
Лист х/к 0.6х1250х2500 
	0,6
	Ст08
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